
	负氧离子涂料涂刷前后空气质量检测

Air Qualitily and Scanning Results Before

	1、Customer basic information客户基本信息

	客户：
	涂刷施工方：

	地址：
	联系人和电话：

	项目名称：
	涂刷结束时间：

	客户联系人：
	检测时间：


	2、环境问题和工程建议
	


	3、气候条件Climatological Conditions
	

	晴天
	多云
	阴天
	雨天
	雾霾
	温度
	湿度


	4、检测 Inspection

	区 域
	甲醛
	PM2.5
	TVOC
	负氧离子
	空气质量等级

	
	（mg/m3）
	（mg/m3）
	（mg/m3）
	（mg/m3）
	

	
	涂刷前
	
	
	
	
	

	
	涂刷后
	
	
	
	
	

	
	涂刷前
	
	
	
	
	

	
	涂刷后
	
	
	
	
	

	
	涂刷前
	
	
	
	
	

	
	涂刷后
	
	
	
	
	


	5、National standard国家标准

	民用建筑工程室内污染物浓度限量（GB50325-2010）
	PM2.5含量与空气质量标准μg

	污染物
	Ⅰ类民用建筑
	Ⅱ类民用建筑工程
	

	甲醛（mg/m3）
	≤0.08
	≤0.12
	0~35
	优

	苯（mg/m3）
	≤0.09
	≤0.09
	35~75
	良

	TVOC（mg/m3）
	≤0.5
	≤0.6
	75~115
	轻度污染

	注：1、Ⅰ类民用建筑：住宅、医院、老年公寓、幼儿园、学校教室等。

2、Ⅱ类民用建筑工程：办公楼、旅馆、文化娱乐场所、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通候车厅、餐厅等。
	115~150
	重度污染

	
	150~250
	重度污染

	
	>250
	污染爆表


	Checked By检查
	
	Sign用户签字
	

	Date 日期
	
	Date日期
	


