上海雁阵生物科技发展有限公司                                            工程编号


负氧离子养生涂料涂刷方案

根据客户现场环境问题和工程建议，准备以下涂刷方案：

	1、型号选择

	序号
	型号
	规格（KG）
	实测面积（m2）
	使用量（桶）
	单价（元/桶）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2、费用核算

	1
	人工费用
	元

	2
	物料费用
	元

	                                               合 计
	元

	3、施工工艺路线

	1.铲除   2.磨平   3.刮腻子  4.底漆    5.两遍面漆




	4、服务承诺
	
	

	1.免费空气质量检测
	
	4.搬移保护，清洁归位
	
	7.短期内大幅降解游离甲醛
	
	10.短期内大幅降解TVOC
	

	2.免费设计
	
	5.专业涂刷
	
	8.短期内大幅降解苯
	
	11.负氧离子浓度稳定
	

	3.签订合同
	
	6.有效除味，即刷即住
	
	9.短期内大幅降解PM2.5
	
	12.稳定释放负氧离子5年
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	5、用户意见

	                                       用户签字：


	销售方签字
	
	用户确认签字
	

	日期
	
	日期
	


